
技术要求
	序号
	产品名称
	数量
	技术要求
	备注

	1
	胸廓肋骨骨骼模型
	1
	1、尺寸：高210mm*宽160mm*厚110mm（±2mm）
2、TPU材质制作
3、可活动胸廓 脊柱可屈曲伸展旋转
	

	2
	胸腔解剖模型
	1
	1、该模型由骨和软骨、肌肉和肌腱、内脏、喉、支气管树、肺和肺段、心脏、血管神经和腺体等胸部17个部件组成，并显示喉、支气管树、肺和肺段、心脏、血管神经等结构，共有110个部位指示标志。 
2、尺寸：自然大，高440mm*宽275mm*厚210mm（±2mm）
3、材质：高分子材料、手工彩绘 　
	

	3
	肺段模型
	1
	1、显示左右肺的10个肺段 
2、尺寸：长320mm*宽180mm*厚290mm（±2mm）
3、材质：PVC材料
	

	4
	透明肺段模型
	1
	1、显示左右肺的10个支气管  
2、尺寸：放大  
3、材质：PVC材料
	

	5
	血液循环模型
	1
	1、该模型显示全身血液循环的主要动脉和静脉等结构，共有81个部位指示标志。 
2、尺寸：自然尺寸的1/2，高830mm*宽300mm*厚60mm（±2mm）
3、材质：PVC材料、手工彩绘
	

	6
	鼻腔放大模型
	1
	1、该模型由鼻腔外侧壁和中鼻甲2个部件组成，并显示鼻腔外侧壁结构，共有33个部位指示标志。
2、尺寸：放大，高290mm*宽280mm*深50mm（±2mm）
3、材质：PVC材料、手工彩绘
	

	7
	全身骨骼模型
	1
	1、金属吊架，正常直立姿势，四肢可活动，显示骨性支架和形体关系。
2、材质：PVC材料
	

	8
	骨盆附腰椎与股骨头模型　
	1
	1、尺寸：自然大，金属线串接，固定在基板上，
2、尺寸：长340mm*宽320mm*厚210mm（±2mm）
3、材质：PVC材料
	

	9
	成人完整骨盆解剖模型
	1
	1、尺寸：自然大，金属线串接，长300mm*宽220mm*厚170mm（±2mm）
2、材质：PVC材料
	

	10
	手臂骨模型
	1
	1、尺寸：长780mm*宽90mm*厚60mm（±2mm）
2、材质：PVC材料
	

	11
	骨质疏松椎体病理模型
	1
	1、尺寸：长120mm*宽120mm*高160mm（±2mm）
2、材质：PVC材料
	

	12
	腰椎间盘退变四阶段模型
	1
	1、材质：PVC材料
2、包括一个正常椎体组合和三组病变椎体组合。第一组展示正常椎体椎间盘和椎间盘突出的对比，第二组展示椎骨骨和椎间盘退变，与的骨质疏松症带来的骨压缩和骨刺演示
	

	13
	肩关节带韧带肌肉模型
	1
	1、材质：PVC材料
2、完整展示肩袖肌群、盂唇、关节囊、韧带，可模拟肩关节活动及脱位
	

	14
	功能型髋关节模型
	1
	1、尺寸：自然大，固定在基板上 
2、材质：PVC材料
	

	15
	功能型膝关节模型
	1
	1、尺寸：自然大，固定在基板上 
2、材质：PVC材料
	

	16
	半身心肺复苏训练模拟人
	1
	1、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观
2、人工手位胸外按压，正确的按压深度至少5cm,不超过6cm：
·按压深度正确，有正确蜂鸣提示
·按压深度过小，有报警蜂鸣提示
3、模拟标准气道开放
4、人工口对口呼吸（吹气）：
·吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600ml-1000ml≤）
5、操作频率：最新国际标准：100-120次/分
6、操作方式：训练操作
7、电源状态：电池

8、配有医教听诊器：

8.1、医教听诊器配有LED彩色液晶屏（具备黄字、蓝字、黑底），音量可调节。听诊器内置可拆卸锂电池，可使用USB充电线进行充电。自带心、肺、腹部音源至少122个，通过听诊器液晶屏可查看。（提供所投产品制造商出具的技术参数确认函及软件功能截图加盖制造商公章原件对以上内容进行佐证）
8.2、医教听诊器通过听诊器液晶屏可选择SP模式和音源列表模式：

（1）在选择SP模式下，包含训练模式（实时显示听诊位置和听诊音名称）和考试模式。在使用训练模式时，可将听诊标签无痕粘贴在模型体表或SP衣服内部表面上，当听诊器接触到标签粘贴的解剖位置时，可在听诊器内听到对应的病例听诊音。（提供所投产品制造商出具的技术参数确认函及软件功能截图加盖制造商公章原件对以上内容进行佐证）
（2）在选择音源列表模式下，听诊器不必接触听诊标签，可随机、顺序、循环播放听诊器内听诊音，可单独使用(非接触芯片标签使用和电脑控制使用或背心式听诊）。（提供所投产品制造商出具的技术参数确认函及软件功能截图加盖制造商公章原件对以上内容进行佐证）
	

	17
	双目显微镜7-45倍配LED光源
	5
	1、目镜：10X/22mm，双目镜视度可调
2、连续变倍，变倍比为1:6.3，物镜变倍范围0.8X-5X
3、双目观察倾角45°，双瞳距调节范围52-75mm
4、工作距离：115mm
5、光源:：采用先进的110V~220V自适应宽电压电源，光源选用LED照明方式，透射照明1W和落射照明2W分别光亮度可调，上下光源可同时开启使用
6、体视显微镜机械部分用金属件
7、视场中心最小分辨率≥1200线对/mm
8、接地阻抗≤0.062ῼ
9、泄露电流≤0.018mA
	

	18
	子宫模型
	1
	一、正常子宫：
1、产品尺寸：215mm*160mm*90mm（±2mm）
2、材质：PVC材料
3、产品详细的展示了女性内生殖器的解剖结构，包括包括卵巢、输卵管、子宫、阴道和前庭大腺等，示子宫三层结构，子宫腔阴道示穹隆，左侧示卵巢、输卵管各部的关系，右侧卵巢剖面示黄体、卵泡、子宫血管及子宫圆韧带等，并且新设计了阴道部分可以分为两部件
二、病理子宫：
1、产品尺寸：220mm*115mm*70mm（±2mm）
2、材质：PVC材料
3、显示了女性生殖系统中重要的疾病，包括子宫内膜炎、子宫内膜异位症等
	

	19
	足月胎儿分娩过程模型
	1
	1、该模型由骨盆、子宫、产道、足月胎儿、胎盘、脐带等结构组成。显示胎位、分娩过程（第一、二、三产程）共有44个部位指示标志。
2、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
3、尺寸分别为：长320mm*宽250mm*厚240mm（±2mm）；长320mm*宽250mm*厚230mm（±2mm）；长590mm*宽450mm*厚200mm（±2mm）
	

	20
	骨盆测量示教模型
	1
	1、模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构紧缺
2、可显示骨盆腔的三个品面：骨盆入口品面、中骨盆面、骨盆出口品面
3、包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、趾骨联合及地4、5腰椎等结构组成
	

	21
	部件维修
	1
	对现有模型存在的问题进行维修及维护。
	


备注：

1、半身心肺复苏训练模拟人功能参数须真实响应，投标人须提供参数确认函并加盖公章，中标3日内须提供完整设备到业主方进行参数功能逐一演示，合格后方可授予中标合同，虚假响应业主方有权追究相关法律责任。

2、对现有模型存在的问题进行全方位的维护及维修，如涉及配件问题，需提供现有模型原厂原品牌的全新、未使用过的，能够和现有模型对接上的配件，保证模型正常使用（投标人需提供承诺函），虚假响应业主方有权追究相关法律责任。
